Nombre | Concentraciones de monóxido de carbono promedio de 0 a 8 hs
Dominio | Ambiental
Tema | Contaminantes del aire
Unidad de medida | PPM (Partes por Millón)
Definición conceptual | Nivel de contaminación atmosférica por concentración de monóxido de carbono en aire ambiente urbano. El monóxido de carbono (CO) es un gas venenoso, incoloro, sin sabor ni olor. Se genera como producto de desecho en la combustión incompleta del carbón, madera, aceite y otros combustibles productos del petróleo (por ejemplo, gasolina, propano, etc.). La fuente principal de CO son los motores de combustión interna, las operaciones industriales tales como reparación de automóviles, refinación del petróleo y manufactura de acero y productos químicos.
Definición operativa | Registro de 8 horas, desde la hora 0 a la hora 8, del contaminante en aire ambiente urbano, expresado como una parte en volumen de Monóxido de Carbono contenida en un millón de partes en volumen de aire.
Universo | Ciudad de Buenos Aires
Fuente de datos | Unidad de Coordinación de Determinaciones Ambientales y de Laboratorios (UCDAyL). Agencia de Protección Ambiental. Estación Palermo de Monitoreo Atmosférico.
Cobertura | 2003/2010
Limitaciones | Están relacionadas con la falta de cobertura espacial de mayor número de zonas de la Ciudad, y la dificultad para incluir actualmente la totalidad de los parámetros que se estiman necesarios.
| Los primeros registros de la Estación Palermo de Monitoreo Atmosférico, datan de la década de 1970, por su inclusión de la Red Panaire. Desde 1992 operó diariamente en forma discontinua hasta 1997. Desde entonces comenzó el monitoreo automático de CO y, a partir del año 2002, se inició la publicación de sus registros en la página de Internet de Gobierno de la Ciudad. Esta estación fue desactivada por razones operativas el 30 de junio de 2010.
Comentarios | El Laboratorio monitorea la concentración de contaminantes que hay en el aire que inhalamos, para poder precisar el nivel de contaminación existente en áreas críticas de la Ciudad.
Estas tareas comenzaron en el año 1974 con participación en programas de la Organización Mundial de la Salud (Red Panaire y Programa GEMS-AIR-OMS). Actualmente operan en forma continua y permanente tres Estaciones de Monitoreo Atmosférico totalmente automáticas: Parque Centenario, La Boca y Córdoba; cuyos monitores analizan fisicoquímicamente el aire ambiente y determinan la concentración en el mismo, de contaminantes atmosféricos: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO2, NO) y Partículas en Suspensión Respirables Menores a 10 Micrones (PM10).
Los datos registrados cumplimentan normativa internacional de calidad de dato para redes de monitoreo atmosférico y las estaciones detectan el nivel de cada contaminante mediante metodologías y con procedimientos de calibración establecidos en Normas EPA (Environmental Protection Agency) de Estados Unidos.
La información provista por las Estaciones EPA de monitoreo atmosféro, es complementada por datos obtenidos en cuatro localizaciones de monitoreo manual discontinuo: Palermo, Chacarita, Villa Soldati y Pompeya.
Los límites admisibles de monóxido de carbono son: 200 ppb 1 hora, según Decreto Nº 198/06.
Responsable | Martín Santellán / María Laura León
Referencia Bibliográfica | http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/apra/calidad_amb/laboratorio/palermo.php?menu_id=32431
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/apra/calidad_amb/laboratorio/index.php?menu_id=32428
Informe preliminar elaborado en la Mesa de Diálogo del Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible. Agencia de Protección Ambiental. Año 2009.
http://www.statefundca.com/safety/safetymeeting/SafetyMeetingArticle.aspx?ArticleID=149