Nombre | Concentraciones de óxidos de nitrógeno totales (máximo)
Dominio | Ambiental
Tema | Contaminantes del aire
Unidad de medida | mg/m3 (Miligramos por metro cúbico)
Definición conceptual | Nivel de contaminación atmosférica por concentración de óxidos de nitrógeno en aire ambiente urbano. Oxidos de nitrógeno (NOx) hace referencia, en forma genérica, a un grupo de gases muy reactivos, tales como el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2), que contienen nitrógeno y oxígeno en diversas proporciones. Los óxidos de nitrógeno se forman cuando se quema combustible en automóviles, centrales eléctricas y otras fuentes industriales, comerciales y domésticas. En la atmósfera, los óxidos de nitrógeno pueden contribuir a la formación de ozono fotoquímico (smog o niebla contaminante) y tener consecuencias para la salud.
Definición operativa | Registro máximo de masa (en miligramos) de óxidos de nitrógeno totales, contenida en el volumen de un metro cúbico de aire, durante el período de tiempo en que fuera captada la muestra.
Universo | Ciudad de Buenos Aires
Fuente de datos | Unidad de Coordinación de Determinaciones Ambientales y de Laboratorios (UCDAyL). Agencia de Protección Ambiental. Estación Palermo de Monitoreo Atmosférico.
Cobertura | 1994/2010
Limitaciones | Los primeros registros de la Estación Palermo de Monitoreo Atmosférico, datan de la década de 1970, por su inclusión de la Red Panaire. Desde 1992 operó diariamente en forma discontinua hasta 1997. Desde entonces comenzó el monitoreo automático de CO y, a partir del año 2002, se inició la publicación de sus registros en la página de Internet de Gobierno de la Ciudad. Esta estación fue desactivada por razones operativas el 30 de junio de 2010.
Comentarios | El Laboratorio monitorea la concentración de contaminantes que hay en el aire que inhalamos, para poder precisar el nivel de contaminación existente en áreas críticas de la Ciudad. Estas tareas comenzaron en el año 1974 con participación en programas de la Organización Mundial de la Salud (Red Panaire y Programa GEMS-AIR-OMS). Actualmente operan en forma continua y permanente tres Estaciones de Monitoreo Atmosférico totalmente automáticas: Parque Centenario, La Boca y Córdoba; cuyos monitores analizan fisicoquímicamente el aire ambiente y determinan la concentración en el mismo, de contaminantes atmosféricos: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO2, NO) y Partículas en Suspensión Respirables Menores a 10 Micrones (PM10).
Los datos registrados cumplimentan normativa internacional de calidad de dato para redes de monitoreo atmosférico y las estaciones detectan el nivel de cada contaminante mediante metodologías y con procedimientos de calibración establecidos en Normas EPA (Environmental Protection Agency) de Estados Unidos.
| La información provista por las Estaciones EPA de monitoreo atmosféro, es complementada por datos obtenidos en cuatro localizaciones de monitoreo manual discontinuo: Palermo, Chacarita, Villa Soldati y Pompeya. La Estación Palermo de Monitoreo Atmosférico fue desactivada por razones operativas el 30 de junio de 2010.
| Los límites admisibles de óxidos de nitrógeno son: 9 ppm 8 horas, según Ley Nº 1356 y Decreto Nº 198/06.
Responsable | Martín Santellán / María Laura León
Referencia Bibliográfica | http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/apra/calidad_amb/laboratorio/palermo.php?menu_id=32431
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/apra/calidad_amb/laboratorio/index.php?menu_id=32428
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/oxidos-nitrogeno-nox-oxido-nitrico-no-dioxido-nitrogeno-no2.htm